Labbuppgift 2

Telecom ET1447

Olof Jönsson, oljn22

19901115-0712

# A3

För att anpassa sändningstakten i strömmningen till angiven frekvens, använde jag *time.sleep()* och *time.perf\_counter().* Jag lät tiden för *sleep()* vara 1/frekvensen, minus exekveringstiden för sändningen, minus 126 mikrosekunder. På så sätt sänds paket nära den angivna frekvensen.